RME Intelligent Audio Solutions

Fireface UC / Babyface / Babyface Pro / UFX / UCX / 802

Treiber für Windows 7 / 8 / 10

Hinweise zur Treiberversion 1.200


Installation
-------------

Neuester Treiber:
http://www.rme-audio.de/download/driver_usb_win_xxxx.zip


Neueste Firmware:
http://www.rme-audio.de/download/fut_usb_win.zip

Die Firmware kann nur aktualisiert werden wenn der Treiber bereits installiert ist.


Folgen Sie den Anweisungen des RME Driver Wizard. Der Treiberinstallationsassistent installiert/aktualisiert die Treiber. Danach Gerät anschliessen (Im Falle einer Erstinstalation) oder neu booten (für Treiberupdate).

-------------------------------


Neuigkeiten, Änderungen und Fixes

Achtung: diese Treiberversion ist nicht mehr kompatibel zu Windows XP!


V 1.200 (26.11.2020)

- Entpackoption /manual funktioniert wieder

Neu in TotalMix FX 1.67:

- Optimierte Abschaltprozedur. Dies ist ein weiterer Versuch, die harmlose, aber ärgerliche Absturzmeldung von TM FX zu reduzieren, die einige Benutzer beim Herunterfahren des Computers erleben.

- Babyface: OSC SetBankStart arbeitete nicht korrekt

- ARC USB: neue Option 'Push-off or-on' für Talkback

----------------------

V 1.168 (27.06.2019)

Neu in TotalMix FX 1.61:

- ARC USB: Neue Option Push-Off

- ARC USB: Refreshproblem der Key Settings beseitigt

- ARC USB: Key Settings sauber initialisiert (Wechsel Push auf Encoder)

- ARC USB: Phantom und Inst leuchteten nicht auf wenn aktiv

- Verbessertes OSC Startverhalten bei verzögerter WLAN Erkennung

- Neue Kommandozeilenoption /nc verhindert den Bestätigungsdialog beim Laden von Workspaces über die Kommandozeile


----------------------

V 1.167 (25.02.2019)

Neu in TotalMix FX 1.6:

- Die Einstellungen für External Input und den aktuellen PFL-Modus werden nicht mehr per Snapshot geändert.

- Solo/PFL funktionieren nun auch wenn ein Eingangskanal gemutet ist. Hinweis: Diese Funktion ist für UFX II und UFX+ nicht verfügbar. 

- Settings, Mixer: Neue Option 'Exklusive Solo/PFL Mode'.

- Settings, Mixer: Neue Option '2-Row Mode with only Input in first row '.

- Settings, Aux Devices: Die Anzahl der Aux-Kanalbänke wurde auf 24 erhöht, so dass MADIface XT und HDSPe MADI FX einen OctaMic XTC auch am MADI-Anschluss 3 steuern können.

- Preferences, Mixer Views: Neue Option 'Store channel open/close state in Layout Preset '.

- Preferences, Snapshots: neue 'do not load' Optionen 'Main Volume, Main/Phones Volume, Control Room Settings'.

- Preferences, Neue Option 'Einstellungen für alle Benutzer speichern'. Bisher hatte jeder Benutzer seinen eigenen TM FX Status/Einstellungen. Diese Option ermöglicht identische Einstellungen für alle Benutzer.

- Vollständige Unterstützung für den Mehrbenutzerbetrieb. Bei einem Benutzerwechsel wird TM FX automatisch geschlossen und wieder geöffnet. Gemäß der obigen Option lädt es dann entweder spezifische Einstellungen für den aktuellen Benutzer, oder die gleichen Einstellungen für alle Benutzer.

- Menü Datei: Neue Option 'Preload all Snapshots'. Lädt die 8 Snapshots eines Workspaces in die Snapshot-Slots, aktiviert aber keinen von ihnen. Andere Einstellungen innerhalb des Workspace (Fensterposition etc.) werden ignoriert.

- Matrix: Umschalt + Klick zum Ändern der Phase, Strg + Klick zum Stummschalten (oder Doppelklick) in den Spalten mit dem vertikalen Kanalnamen.   

- ARC USB: neuer Modus 'Push-or' hinzugefügt. Ermöglicht z.B. die Aktivierung von Talkback mit einer Taste und dem Fußschalter, ohne sich gegenseitig zu blockieren.

- ARC USB, Betrieb: unterstützt den SysEx-Modus (erfordert Firmware-Update der ARC USB). Zusätzliche Option, um den vorherigen Modus zu deaktivieren. Firmware Download:

http://www.rme-audio.de/download/fut_arcusb_mac_v7.zip


Fixes:
- Eine gesperrte Benutzeroberfläche erlaubte weiterhin den Doppelklick auf einen Fader.

- In seltenen Situationen konnte die Mismatch-Message einen Absturz verursachen.

- Beseitigt kleine Abweichungen in den Pegelanzeigen (0.05 dB)


----------------------

V 1.166 (07.12.2018)

- Anpassungen für japanisches und chinesisches Windows (Speicherung des Kanalformats) 

- Weitere Verbesserungen zur WDM Format-Kompatibilität


-------------------------------

V 1.164 (27.06.2018)

- WDM: 5.1 Format geändert (Hintere Lautsprecher)

- Weitere Verbesserungen zur WDM Format-Kompatibilität

-------------------------------

V 1.157 (08.06.2018)

- Beseitigt verschiedene WDM Format Kompatibilitätsprobleme (seit 1.113)

- Das aktuelle WDM Wiedergabeformat (Stereo bis 7.1) bleibt auch nach Abschalten des Audiointerfaces und einem Windows Neustart erhalten. Hinweis: Das Format wird pro Samplefrequenz gespeichert, Default ist jeweils Stereo.

-------------------------------

V 1.114 (04.05.2018)

Neu in TotalMix FX 1.50 (3):

Generell:

- Problem beim Herunterfahren von Windows beseitigt
- Zahl der möglichen Aux Devices auf 16 erhöht
- Potentielle Crash-Ursache nach Änderung der Kanalzahl beseitigt
- Im DAW-Modus wurden einige überflüssige Kontextmenü-Einträge entfernt
- Unterstützt TotalMix Remote via TCP/IP
- Peak Hold Time Einstellung ungenau
- Z-Order von mehreren TM FX Fenstern wird möglichst wiederhergestellt
- Fix für TM FX Crash wenn ADM aktiv ist und die Samplefrequenz von DS nach QS geändert wird


ARC USB:

- Ist die ARC USB keinem Interface zugewiesen wird sie nach 3 Sekunden freigegeben (zur Nutzung als Fernbedienung für andere Aufgaben)
- Die ARC USB unterstützt nun die Umschalt-Taste für Fein-Verstellung
- Die Drehung des Knopfes der ARC USB ist nun mit der Position des Faders gekoppelt, solange Min/Max nicht überschritten wird.
- Presets der ARC USB Einstellungen können gespeichert und geladen werden
- Öffnen/Schließen des TM FX Fensters per Hotkey oder ARC USB
- Inst und +48V zur Liste der ARC USB Befehle hinzugefügt 

TotalMix Remote:

- Neue Option zur Fernsteuerung von TotalMix FX über TCP/IP (Ethernet, WiFi). Siehe beiliegendes PDF. Erfordert zusätzlichen Download von TotalMix Remote für Windows, MacOS oder iOS.

--------------------------------

V 1.113 (10.01.2018)

- Im Settingsdialog, Tab About, lässt sich im Mehrgerätebetrieb nun die Reihenfolge der ASIO-Kanäle nach 2 Sortiermethoden festlegen. Dies bringt sie zum einen in die gewünschte Reihenfolge, und verhindert zum anderen den zufälligen Wechsel nach Neustart.

- Änderung im Installer um Probleme mit den ASIO-Zugriffsrechten ohne Administratoraccount zu vermeiden

--------------------------------

V 1.099 (17.07.2017)

Neu in TotalMix FX 1.43:

Fixes:

- ARC USB: Wiederanstecken der ARC USB konnte einen Lautstärkesprung auslösen

- ARC: Verhalten des Speaker B Faders im nicht gelinkten Zustand


Für ARC USB:

- Recall Volume (Main Out) hinzugefügt

- Play - Next File, Play - Previous File (DURec UFX+/UFX II) hinzugefügt


Frühere Änderungen in TotalMix FX 1.42:

- Basic und Advanced Remote: Springen/Zittern beim Ändern der Lautstärke beseitigt

- Das aktuell geladene Channel Layout wird durch dauerhaftes Leuchten des jeweiligen Knopfes angezeigt

- Erweiterte OSC Befehle wie in diesem Thread, Post 6, beschrieben:
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=25205


--------------------------------

V 1.098 (16.12.2016)

Neu in TotalMix FX 1.40:

- Verbesserter Betrieb und Stabilität der MIDI I/O Funktionalität (Remote), inklusive Gerätenentfernung und Sleep/Wake Zustände

- Der Name der aktuell geladenen Workspace- und Snapshot-Datei und des aktuell geladenen Quick Workspace werden in der Titelzeile angezeigt

- Vollständige Mehrgeräteunterstützung für die kommende ARC USB hinzugefügt

- Einige Menüeinträge wurden umbenannt, um die Bedeutung/Funktion eindeutiger zu beschreiben

- Text des Gain Dialogs korigiert

- Text 'FX Send' in diversen Dialogen korrigiert

- Aktives Trim und Anwahl eines anderen Submix konnte zur Unleserlichkeit des Routing Menüs führen

- DAW Mode Dialog: Abbrechen durch Cancel ersetzt

- Fix: Das Deaktivieren der Aux Device Remote Control mit einem XTC und geöffnetem Settings-Panel verstellte den Gain auf 0

- Fehler mit Mute Gruppen und Speaker B Mute bei Mains/Speaker B beseitigt

- Global Mute Display: falsches Farbschema bei 135% Zoom

- Beim Anschluss eines Gerätes wird der Zoom-Status der Fenster auf den vorherigen Zustand gesetzt

- Das Ändern des Main Out per OSC Remote wurde nicht an die Remote gesendet wenn 'Submix linked to MIDI control' ausgeschaltet war

- Verschiedene kleinere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen


--------------------------------

V 1.097 (10.11.2016)

- Verbesserte Kompatibilität von Installer und Treiberdateien zu allen OS

Neu in TotalMix FX 1.35:

- Die minimale Verzögerungszeit im Echo beim Babyface und Babyface Pro lässt sich nun bis auf Null herunter einstellen. Allerdings ist die tatsächliche kleinste Zeit von der aktuellen Latenz (Puffergröße) abhängig, da FX dieser Geräte auf der CPU des Computers berechnet werden.

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen wenn ein Gerät eingeschaltet wird und TM FX schon aktiv ist

- Phantomspeisung und Mic-Gain können nun auf Seite 1 gesteuert werden, wenn OSC für 8-Kanal Modus konfiguriert wurde

- Cue von einer Remote Control gesteuert funktioniert auch wenn 'Cue/PFL to' nicht auf Main konfiguriert ist (sondern Phones etc.)

- Die OSC Settings konnten bei einer großen Zahl von Mono-Kanälen abstürzen


-------------------------------

V 1.095 (05.10.2016)

- Signiert für Windows 7, 8 und 10.

-------------------------------


V 1.093 (22.07.2016)

- Bugfix: TMS liess sich im Quad Speed Modus nicht deaktivieren

Neu in TotalMix FX 1.31:

- Verbesserte Unterstützung von Mono-Ausgängen mit ASIO Direct Monitoring.

- Unterstützung für mehr als 8 Kanäle in OSC. Über eine zusätzliche Einstellung sind  8 (Default), 12, 16 oder 24 Kanäle wählbar.

- Eine OSC Remote kann jetzt einem beliebigen Submix fest zugeordnet werden.

- Neuer DAW Modus. Diese alternative, vereinfachte Oberfläche richtet sich an Anwender die TotalMix FX nicht benutzen, und alle Routing- und Monitoringaufgaben in ihrer DAW-Software vornehmen. Bei Auswahl des DAW Modus wird TotalMix FX neu gestartet und erscheint als 2-Reihen Oberfläche ohne Playback-Reihe, und ohne Mixerschieberegler in der Eingangsreihe. Das Routing ist fest 1:1. Nur Gain, Phantomspeisung (so vorhanden) und die Hardware-Ausgangspegel sind einstellbar.


-------------------------------

V 1.091 (13.04.2016)

- Kleines Speicherloch beseitigt

Neu in TotalMix FX 1.22:

- Reverb Space wurde auf Babyface und Babyface Pro nicht aktiviert

- Bei 135% Zoom wurde das Label 'FX Return' nicht gezeichnet

-------------------------------


V 1.090 (05.02.2016)

Neu in TotalMix FX 1.21:

- Optimierte Reaktion auf Stereo Gain Änderungen per ADM, selbst wenn diese nicht vollkommen synchron empfangen werden

- ADM: ungerade Kanäle eines Stereo-Paars wurden beim Laden eines Snapshots manchmal nicht korrekt gesetzt

- Auswahl-Dialog verbessert, um ungewollte Selektionen schon beim ersten Klick zu verhindern (Beispiel: Reverb - Type)

- Das View Options Menü kann nun wie alle anderen Menüs minimiert werden

- Wie in der iPad App kann das FX-Fenster nun durch einen Klick auf das runde DSP Meter geschlossen und geöffnet werden. Die View Options können daher nach erfolgter Grundeinstellung im Normalfall geschlossen bleiben.

- Verändertes Verhalten des Symbols im Benachrichtigungsbereich: der erste Klick bringt das Programm in den Vordergrund statt es zu minimieren

- Viele kleine Verbesserungen an Code und Verhalten


Neu in der FX Sektion (Reverb / Echo):

- 8 neue Reverbs mit individuellem Charakter und Verhalten hinzugefügt (erfordert Firmware Update bei UCX, UFX, 802)

- Allgemein verbesserter tonaler Charakter, Dichte und Ausklingverhalten

- Verbesserte Funktion des Smooth und High Cut Einstellers

- Längere Nachhallzeit für alle Reverb Types

- Einige Parameter werden nun für jeden einzelnen Reverb Type während der Benutzung gespeichert. Dies vereinfacht den Vergleich und das Einstellen beim Wechseln.

- Klang verbessert wenn Reverb und Echo gleichzeitig genutzt werden. Zu beachten ist dass diese seriell, also hintereinander arbeiten, mit dem Echo zuerst. Es ist also möglich das Echo zu verhallen.

- High Cut (HC) Option zum Echo hinzugefügt, für einen natürlicheren Klang bis hin zur absichtlichen Entfernung aller Höhen

- Die Echo Delay Time wird nun in ms und BPM angezeigt, und kann auch in BPM eingestellt werden (Doppel-Klick auf den unteren Wert)


Detailierte Informationen: https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=22978


-----------------------------

V 1.089 (28.09.2015)

- Nur Babyface Pro: DIGICheck erhielt keine Channel Status Daten des SPDIF-Eingangs.


-----------------------------


V 1.088 (21.09.2015)

- ASIO: Die Option MMCSS war seit Treiber 1.036 ohne Funktion. Bitte testen Sie mit der DAW erneut, ob diese Option an oder aus einen Vorteil bringt. Die Umschaltung erfordert einen ASIO-Reset.

- ASIO: MMCSS Unterstützung für Windows 10 hinzugefügt

- ASIO: Anzahl gleichzeitiger Hosts im Multiclient-Betrieb von 4 auf 8 erhöht

- ASIO: Bugfix Multiclient Hosts gaben ihren Platz beim Beenden nicht frei

- ASIO: Verbesserte Start/Stop Routinen erlauben es nun während laufendem ASIO die Samplefrequenz auch zwischen Single, Double und Quad Speed umzuschalten

- About im Settingsdialog aktualisiert


-----------------------------

V 1.080 (09.06.2015)


TotalMix FX 1.12:

- Fix der Remote Extender Funktion


-----------------------------


V 1.079 (19.05.2015)

- Unterstützung für das Babyface Pro hinzugefügt


TotalMix FX 1.11:

- Mirror-Funktion für Hardware Outputs

- Copy-Funktion für Input und Playback Kanäle

- Copy-Funktion für Input/Output FX

- Kontextmenü per rechter Maustaste auf den Kanal-Namensfeldern der Matrix

- Neue Option ’Hide Channel Strip’ im Menü Window

- Die Option ’Do not load volume/balance’ wirkt nun auf alle Fader einer Fadergruppe die den Main Out enthält

- Mackie Extender Unterstützung hinzugefügt

- Kanalnamen lasen sich in der Control Room Sektion und dem Channel Layout Dialog ändern


Detaillierte Infos: http://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=21921


-------------------------------

V 1.069 (04.02.2015)


TotalMix FX 1.08:

- Nur OEM: Bugfix ADM mit Playback-Kanälen

- Neue Optionen unter Options, Reset Mix: Set all channels mono, set all channel stereo, set all inputs mono/all outputs stereo (ADM). Achtung: diese Optionen bewirken zwar keinen kompletten Reset des Mixes, die Panorama-Einstellungen gehen aber verloren (Undo bringt den vorherigen Mixer-State zurück).


-------------------------------

V 1.068 (18.12.2014)


TotalMix FX 1.07:

- CRM-Kanalauswahl bei UC und Babyface nicht mehr eingeschränkt. Hinweis: Die Einschränkung ist noch bei Fireface UFX, UCX und 802 vorhanden, da sie dort zusätzlich eine Firmwareänderung benötigt.

- Volume Listenback wurde nicht gespeichert

- Bugfix MIDI bei den neu unterstützten 'alten' Interfaces, was auch einige weitere Seiteneffekte beseitigt

- Settings (F3) funktionierte nicht korrekt. Die Auswahl bestimmter Kanäle für Talkback/Listen konnte weitere Probleme verursachen.

- Clear Submix (rechte Maustaste) löscht nicht mehr den Submix der Talkback- und Listen-Eingänge 


-------------------------------

V 1.059 (25.09.2014)

- Unterstützung der gleichzeitigen Anzeige der Hardware Level Meter in TotalMix FX und DIGICheck

- Über den Parameter /manual entpackt der Installer die Treiberdateien nach C:\RMEdriver. Diese können dann manuell installiert werden, falls der Installer mit einer Fehlermeldung abbricht.


TotalMix FX 1.03:

- Verbessertes Handling des Icons in der Notification Area

- 3 Helligkeitsstufen zur Anpassung der Darstellung an den Monitor (Options - Preferences oder F2)

- Restart von totalmixfx.exe lädt das Programm nun auch unter 64 Bit Systemen aus \System32 

- Kleines Grafikproblem des Mute und Solo Buttons beseitigt (Group und 135%)

- Stereo Gaineinstellung Fireface UC Kanal 3/4 gefixt


-------------------------------

V 1.053 (11.07.2014)

- Wartezeit von 374 ms nach ASIOSetSampleRate entfernt

- Über den Parameter /silent kann der Installer auch ohne Benutzereingaben ausgeführt werden


-------------------------------

V 1.050 (13.06.2014)

- ASIO Latency Offset des 802 korrigiert

- Allgemein: ASIO Latency Offset berücksichtigt die Option 'DSP for record'

- Verändertes Sync-Verhalten bei externer Clock (ASIO Fehlermeldung)

TotalMix FX 1.01:

- Darstellungsfehler der FX unter Windows XP beseitigt

- Seit 1.0 funktionierte der LCD-Support des Mackie Protocol nicht mehr


-------------------------------

V 1.048 (19.05.2014)

TotalMix FX 1.00:

- Global Trim Gains wird nur noch über den Global Trim Knopf ausgeschaltet

- Verschiedene Fehlerbehebungen beim Laden von Workspaces (mögliches Grafikproblem nach dem mehrfachen Laden des gleichen Workspaces; mögliches Hängen nach dem mehrfachen Laden eines Workspaces mit Aux-Geräteeinstellung; mögliches inkorrektes Laden von Mac oder iPad Workspaces).

- Änderung im Channel Layout: die Spalte 'active' wurde entfernt. Die Liste zeigt nun nur die aktuell vorhandenen Kanäle an, abhängig von der tatsächlichen Samplefrequenz. Damit verschwinden auch falsche Kanalnamen bei der Nutzung der Option 'Count MADI Channels per port' mit MADI-Geräten.


-------------------------------

V 1.046 (02.04.2014)

- Neu: Anzahl der WDM Devices kann im Settingsdialog festgelegt werden. Eine Reduzierung bewirkt eine deutliche Beschleunigung des Wechsels der Samplefrequenz, sowie eine Reduzierung der Zeit mit  andauernder CPU-Last, schnelleres Verhalten beim An- und Abstecken des Gerätes, sowie schnelleres Booten von Windows mit angestecktem Gerät. Die optimalste Einstellung ist 0, also keine WDM Devices, für beste Performance. Nur ASIO und MIDI sind dann aktiv. Eine typische Einstellung ist 1 bis 3 Devices (WDM für Media Player etc.), was ebenfalls ein deutlich schnelleres Verhalten als bei voller WDM-Kanalzahl bedeutet.

- Deutlich verbesserte Performance auf aktuellen Rechnern bei Double und Quad Speed - geringere Buffersize notwendig für störfreien Betrieb auf allen Kanälen. Betrifft alle USB-INterfaces ausser Babyface.

- TotalMix FX 0.999

- Das aktuelle Firmware-Update bietet weitere Performancevorteile und erhöhte Zuverlässigkeit. Bitte aktualisieren Sie mit Hilfe des RME Flash Update Tools! 

- Hinweis: diese Treiberversion erfordert DIGICheck Version 5.71 oder höher!


-------------------------------

V 1.043 (27.02.2014)

- Support für das Fireface 802 hinzugefügt

- Bugfix: MIDI Input ohne Funktion nachdem MIDI Stand-Alone benutzt wurde, erforderte Aus-/Einschalten des Gerätes zur Reaktivierung

- ASIO Samplefrequenzumschaltung funktionierte nicht korrekt in Pyramix 

TotalMix FX 0.998:

- Verbessertes Undo: Das Laden eines Workspaces nach dem Editieren mehrerer Snapshots entfernte diese Änderungen aus dem Undo Puffer

- Mehrere kleine Verbesserungen

- Kompatibel zu den neuesten Firmwares für die iPad App V 1.1


-------------------------------

V 1.042 (13.02.2014)

- Bugfix: Aktiviertes TMS verhinderte ASIO Latenzwechsel on-the-fly

TotalMix FX 0.997:

- Bugfix: Bewegen der Fader einer Gruppe führte bei aktiver Option ’FX Send to Main Out’ zum Absturz

- Mic Gain CC MIDI Control Kanalnummerierung überspringt versteckte Kanäle

- Reverb und Echo User Presets lassen sich per MIDI CC laden: B2 0C nn für Reverb Preset 1 bis 16, B3 0C nn für Echo Preset 1 bis 16


-------------------------------

V 1.039 (10.12.2013)

- Unterschiedliche Namen für die MIDI-Ports der Geräte: 'UC Midi Port' für Fireface UC, 'UCX Midi Port' für das Fireface UCX, 'UFX Midi Port' für das Fireface UFX.

-------------------------------


V 1.038 (23.11.2013)

- UCX funktionierte nicht mit 1.037


-------------------------------

V 1.037 (22.11.2013)

- TotalMix FX 0.996

-------------------------------

V 1.036 (10.08.2013)

- TotalMix FX 0.994

- Kompatibel zu Windows 8.1

-------------------------------


V 1.034 (15.08.2013)

- TotalMix FX 0.992

-------------------------------

V 1.033 (17.07.2013)

- TotalMix FX 0.99

-------------------------------

V 1.032 (22.05.2013)

- Eigenes Treiberinstallationsprogramm. Dieses installiert die Treiberdateien vor, so dass Windows XP/7/8 sie beim Anstecken automatisch findet, und aktualisiert bereits vorhandene Treiberdateien.

- Unterstützung von ASIO 2.3 mit höherer Priorität des ASIO Treiber-Threads, aktiviert über die Option MMCSS auf der About-Seite des Settingsdialogs.

- Hinweis: Das Aktivieren dieser Option scheint derzeit nur bei höherer Last mit aktuellem Cubase/Nuendo sinnvoll zu sein. Bei anderen Programmen kann sie die Performance verschlechtern. Die Umschaltung wird nach einem Reset des ASIO-Treibers aktiv, daher lässt sich schnell und einfach testen, welche Einstellung besser funktioniert.

-------------------------------

V 1.030 (19.02.2013)

- Verbessertes Entladen der MIDI-Ports beim Beenden

-------------------------------

V 1.029 (13.02.2013)

- Settingsdialog: Zustand der Option Lock Registry wurde nicht korrekt angezeigt. Speicherung der Fensterposition funktioniert nun immer auch unter Windows 8

-------------------------------


V 1.028 (11.12.2012)

- Neues TotalMix FX 0.989

- TM FX: Optimiertes Verhalten des Babyface Echo/Reverb bei Wechsel der Samplefrequenz. Crash bei Übergabe unzulässiger Werte für Submixauswahl beseitigt.

- Verbesserte Kompatibilität zu Windows 8

- Verbessertes Verhalten bei Stop, Wechsel der Samplefrequenz und des Settingsdialogs


-------------------------------

V 1.025 (27.08.2012)

- Neues TotalMix FX 0.984


-------------------------------

V 1.024 (12.07.2012)

- Neues TotalMix FX 0.983


-------------------------------

V 1.022 (03.05.2012)

- Kompatibilitätsproblem mit Windows 8 beseitigt

- Problem mit langsamem Herunterfahren/Hardwareentfernung gelöst

-------------------------------

V 1.019 (17.01.2012)

- Support für das Fireface UCX

- Neues TotalMix FX 0.963


-------------------------------

V 1.013 (09.11.2011)

- Neues TotalMix FX 0.96

- Settingsdialog: Synchronisation der Latenzeinstellung im Mehrgerätebetrieb

Babyface:
- Verbesserte Funktion Speaker B, siehe Options/Key Commands in TotalMix FX. Hinweis: Arbeitet nicht mit SPDIF/ADAT!


-------------------------------

V 1.01 (10.10.2011)

- Neues TotalMix FX 0.95

- Settingsdialog: Neue Option 'Lock Registry' auf der About-Seite

- Fireface UFX: AC-3 wurde auf dem AES/SPDIF-Ausgang nicht korrekt signalisiert


-------------------------------

V 0.984 (21.06.2011)

- Neues TotalMix FX 0.942


-------------------------------

V 0.983 (17.06.2011)

Allgemein:
- ASIO: Support für kAsioCanInputMonitor hinzugefügt

- Neues TotalMix FX 0.941


-------------------------------

V 0.981 (20.05.2011)

Allgemein:
- Settingsdialog: TMS wurde nach Neustart abgeschaltet

- Settingsdialog: In bestimmten Situationen erschien ein Reiter für ein nicht existierendes Gerät

- Neues TotalMix FX 0.94 RC1


Babyface:
- Bugfix hohe Interruptbelastung beim Treiberentfernen unter W7 SP1


-------------------------------

V 0.979 (15.04.2011)

- WDM: Wiedergabe bei Buffersize 512 oder höher litt an Knacksern/Aussetzern


-------------------------------

V 0.977 (01.04.2011)

- Alle Dateien auf Sprachneutral umgestellt


-------------------------------

V 0.976 (18.03.2011)

- Neues TotalMix FX 0.93

- TM FX Hilfe und der Settingsdialog werden unter Win 64 richtig installiert

- Settingsdialog speichert seine Position

- Settingsdialog: Pitch Menü/Listbox verbessert

- Settingsdialog: Frequenzauswahlbox verbessert

- Settingsdialog UC: teilweise falsche Status-Anzeigen beseitigt

- WDM UFX: ADAT 1 1/2 heisst nicht mehr SPDIF

- Diverse kleinere Verbesserungen im WDM-Treiber

- Multiclient Playback Mixing auf gleichen Kanälen


--------------------

V 0.966 (20.12.2010)

- Neue TotalMix FX Hilfe

- Doppelten 24 Bit Eintrag in WDM Eigenschaften entfernt


--------------------

V 0.964 (03.12.2010)

- Neues TotalMix FX 0.924


--------------------

V 0.963 (19.11.2010)

- Nutzung mehrerer WDM-Devices konnte zu Bluescreen führen


--------------------

V 0.961 (03.11.2010, aktuelle Firmware: 338)

- Ändern der Puffergrösse setzte zuvor benutzte Samplefrequenz im Settingsdialog

- Mögliches Aufhängen beim Umstellen der Samplerate beseitigt

- TotalMix 0.915


--------------------


V 0.960 (21.10.2010, aktuelle Firmware: 336)

- Laden des Treibers setzt die korrekte Samplefrequenz

- Nach Standby wird die korrekte Samplefrequenz gesetzt

- Settingsdialog: +D hinzugefügt

- TotalMix 0.913


--------------------


V 0.959 (04.10.2010, aktuelle Firmware: 336)

- Offizieller Support für Fireface UFX, TotalMix 0.91.


--------------------


Babyface:

V 0.956 (20.09.2010, aktuelle Firmware: 176)

Version für Babyface Treiber-CD, TotalMix 0.87

--------------------


V 0.954 (25.08.2010, aktuelle Firmware: 175)

- SPDIF In TMS Option

- WDM KS 16 Bit für Sonar

- Deinstallation per Windows/Programme

- TotalMix FX 08341, neu: MIDI remote

--------------------

V 0.951 (11.08.2010, aktuelle Firmware: 173)

- Erster öffentlicher Release


--------------------


Fireface UC:

V 0.954 (25.08.2010, aktuelle Firmware: 111)

- SPDIF In TMS Option

- WDM KS 16 Bit für Sonar

- Deinstallation per Windows/Programme

- Fader der Gain-Seite entfernt, da Steuerung per TotalMix FX

- TotalMix FX 08341, neu: MIDI Remote


-------------------

V 0.938 (30.03.2010, aktuelle Firmware: 91)

- Standby bei laufender Wiedergabe möglich

- Verbesserte WDM Kompatibilität, Lautsprecher Surround Routinen überarbeitet

-------------------

V 0.936 (27.01.2010, aktuelle Firmware: 91)

- ASIO Direct Monitoring funktionierte nicht

-------------------

V 0.935 (18.06.2009, aktuelle Firmware: 82)

Erster Release

-------------------


Copyright RME 11/2020
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/7/8/10 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH. ADAT ist ein Warenzeichen der Alesis Corp.

